可知钥匙信号(PT224X) = 同步引导码(8bit) + 地址位(20bit) + 数据位(4bit) + 停止码(1bit)

例子网址 <http://www.kb-iot.com/post/756.html>